
Versuchsprotokoll: Gleichstrommotor

Versuchsfrage:

Lässt sich der Motor direkt über einen GPIO-Pin des Raspberry Pi (3,3 V, maximal 16 mA) betreiben?

Messschaltung:



Messwerte:

U=2,79

A=0,092A

Auswertung

PMotor=U\*A

PMotor=2,79V\*0,092A

PMotor=