Versuchsprotokoll: Gleichstrommotor

Versuchsfrage:

Lässt sich der Motor direkt über einen GPIO-Pin des Raspberry Pi (3,3 V, maximal 16 mA) betreiben?

Messschaltung:

